VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.993" integral="56.182" differential="9.364" />
   <temperature selftune="298.799" min="248.799" max="348.799" />
   <vta type="4" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="600.000" min="540.000" max="660.000" />
   <bcu_chiller type="1" selftune="1" min="0" max="1000" />
   <pics checksum="" name=" CP TCI 900SA H/C/N-D-05 Z" />
   <checksum value="E5607E81" />
</pid_settings>
